승강기무빙워크설치점검표

□ 설치전기초점검

점검항목	점검기준	점검결과	비고
기초깊이측정	설계도면확인
지반침하점검	수평기로측정
배수관로상태	배수로막힘없음
지반다짐도확인	90%이상
시공오차확인	허용오차범위
동절기시공점검	방한조치완료
표면마무리상태	균일하고매끈함
기초앙카볼트점검	위치및간격정확
거푸집제거확인	완전제거됨
습도및온도관리	기준온습도유지
양생기간확인	28일이상
균열및손상점검	균열없음
포면편평도검사	2m당3mm이내

□ 설치후안전성능점검

점검항목	점검기준	결과확인	비고
구동부윤활상태	원활히작동
안전장치작동	정상작동
소음진동측정	기준이내
에머전시정지기능	정상작동확인
속도제어테스트	설정속도준수
전기계통절연시험	500V이상
비상조명작동	정상점등
통신설비점검	명확한통신
안전문작동점검	정확히개폐
표시및안내문확인	명확하게표시
수평성검사	0.3%이내
승인원활성테스트	부드럽게상승
하강제동장치	정상제동
폐기물및청소	완전청소