조명 제어 설치 품질 점검표

□ 설치환경점검

점검항목	기준	점검결과	비고
접지저항측정	100□이하
절연저항확인	0.5M□이상
단자결선상태확인	규격맞음
배선박스내부청소	이물질제거완료
케이블고정상태	클립으로고정

□ 장비기능점검

점검항목	기준	점검결과	비고
조명기구부착상태	정확하게부착
점등점멸기능테스트	정상동작
밝기조절기능확인	0~100%조절가능
센서반응성점검	설정기준이상
통신신호강도측정	신호정상수신
방열및온도확인	정상범위내

□ 안전성점검

점검항목	기준	점검결과	비고
누전차단기동작	30mA이내
전압강하값측정	3%이내
접지선연결확인	안전하게연결
화재위험성검사	적절한간격유지
보호등급확인	IP등급기준충족
외부손상상태점검	손상없음