세면기 설치 품질 점검표

점검항목	양호	미흡	불량	점검내용	비고
설치위치정확성				벽체로부터 900mm 높이 설치확인
배수관연결상태				U자 트랩 설치 및 접합부 누수 확인
급수배관연결				상수도 호스 견고성 및 누수 확인
수도꼭지기능성				급수 및 차단 작동 원활함 확인
세면기고정도				벽면 고정 부품 견고도 검사
타일마감상태				세면기 주변 타일 손상 및 글레이징 확인
배수구막힘확인				배수구 통수성 및 역류 현상 확인
오염방지공사				공사 중 세면기 보호 상태 확인
외관청결도				표면 오염 및 스크래치 없음
용접부검사				철재세면기 용접선 균열 및 녹 확인
안전장치확인				온수 차단기 및 배압 조절기 작동 확인