LAN 구성 사양 점검표

□ 기본사양정보

항목명	기술사양	점검결과	비고
네트워크속도	1Gbps	적합
케이블규격	Cat.6 UTP	적합
최대거리	100m	적합
포트수량	48포트	적합
PoE지원	802.3af/at	지원함
VLAN지원	802.1Q	적합
관리기능	웹기반관리	지원함
보안기능	802.1x인증	적합
백업전원	UPS연결가능	적합
냉각방식	강제공냉식	적합

□ 점검항목

□케이블배선도면검증완료

□장비설치위치확인완료

□접지및차폐시공완료

□포트라벨링및관리대장작성완료

□초기설정및테스트완료