석공사 석재 방수 시공 점검표

점검항목	기준	양호	미흡	부적합	점검일자	점검자	비고
기초면청소상태	먼지/오염물제거
하부습기제거	70% 이하
균열관리	0.3mm 이하
백화현상점검	표면건조
접착력검사	표면박리무
방수재색상	균일성확인
두께측정	2mm 이상
코팅연속성	전면피복
모서리마감	깔끔한처리
배수구상태	물흐름양호
시공완성도	목표달성율
안전관리상태	위험요소제거