건설 현장 진동 측정 점검표

측정항목	기준값(mm/s)	측정값1	측정값2	측정값3	평균값	합격판정	비고
상부구조물진동(연직)	40	38.5	39.2	38.9	38.9	합격
기초부진동(수평)	60	52.3	53.1	52.8	52.7	합격
기초부진동(연직)	45	41.5	42.3	41.9	41.9	합격
인접건물진동(수평)	30	28.4	29.1	28.7	28.7	합격
인접건물진동(연직)	25	23.5	24.2	23.9	23.9	합격
지반진동(수평)	70	65.8	66.5	66.2	66.2	합격
지반진동(연직)	55	51.3	52.1	51.7	51.7	합격
장비작동진동확인	기준내	57.4	58.2	57.8	57.8	합격
측정기기보정상태	유효	47.2	48.1	47.6	47.6	합격
기상조건영향평가	적정	36.5	37.3	36.9	36.9	합격

점검항목	양호	미흡	부적격	확인결과	개선조치내용
측정기기성능검증	□			양호
센서설치위치확인	□			양호
데이터기록확인	□			양호
영상기록상태점검	□			양호
기기전원공급상태	□			양호
안전보호조치확인	□			양호