건설 공사 소음 측정 체크리스트

□ 측정장비및환경

-측정기기일련번호 : SN-2026-001

-캘리브레이션상태 : 정상

-측정환경온도 : 25□

□ 소음측정점검항목

점검항목	측정값(dB)	기준값	적합	비고
콘크리트타설시소음	78.3	80	O
굴착기작동소음	81.2	85	O
구조물해체소음	79.8	80	O
용접작업소음	84.5	85	O
항타작업소음	83.1	85	O
톱절단소음	76.2	80	O
양중기작동소음	75.9	80	O
콤프레셔공기음	80.4	85	O
진동드릴작업소음	82.7	85	O
야간추가소음측정	68.5	70	O