방수시공품질점검표

점검항목	기준	점검결과	적합	부적합	비고
기초면준비	먼지및이물질제거
습도관리	습도80%이하
기울기시공	최소경사2%
방수층부착	기포없음
물처리구배	배수로설치
단열재고정	접착제도포
단열재이음새	테이프밀폐
모서리처리	3중겹처리
마감층시공	균등분사
두께측정	규정두께초과
통기구막힘	개방유지
누수여부	누수없음