건설현장 낙하 방지 설비 점검표

점검항목	점검내용	양호	불량	미실시	점검일자	비고
안전난간설치	높이1.2m이상설치
안전망설치	간격5m이내
추락방지대설치	높이2m이상작업시
개구부덮개	60cm이상개구부덮개설치
계단통로안전	손잡이및난간설치
발판안전성	발판간격15cm이내
비계구조안전	연결부및결합부점검
추락방지용품	안전모정현점검
비상구통로	장애물제거및표지설치
조명시설	작업장소조명설치
보호구관리	손상및노후용품제거