도어 설치 작업 체크리스트

□ 설치 전 검사

점검항목	양호	부적합	비고
벽면수평도및수직도측정
바닥면평탄도검사
주변환경청소및정리
안전장비착용여부확인
필요자재및공구준비
설계도면검토

□ 설치 작업

점검항목	양호	부적합	비고
프레임고정및브래킷설치
도어패널정렬및고정
경첩설치및조정
손잡이및락장치설치
도어신축간격조정
청음및폐음기능점검

□ 마무리 및 검수

점검항목	양호	부적합	비고
날개재고정나사확인
방음재및코킹완성
틀주변청소및마감