건설 현장 조적 품질 체크리스트 양식

점검항목	기준	점검결과	부적합사항	개선방안	담당자
벽돌적층높이점검	일정높이유지	적합
모르타르조적상태점검	균일한두께	적합
줄눈채움상태점검	완전히채워짐	적합
수평도점검	레벨기준충족	부적합	□5mm초과	재조적	김민준
수직도점검	플럼기준충족	적합
단면벽두께점검	설계도면일치	적합
벽돌표면균일성점검	흙얼룩없음	적합
미장면상태점검	균일한마무리	부적합	불규칙한면	재미장	이영철
단부마감상태점검	정형된모양	적합
방수처리상태점검	완전히차단	적합
세로줄접합부점검	지그재그배치	적합
습도환경확인	적정습도유지	적합