건설 현장 먼지 제어 점검표

점검항목	기준	양호	미흡	부적합	조치완료	비고
포장작업구간방진	20mm이상
흙적치장방진	방지막설치
자재적치장관리	방진시설완료
진출입도로청소	일일2회이상
방지막높이	1.5m이상
살수차운영	주기적운영
톱질방진	방진시설
배기관처리	필터설치
덤프트럭관리	덮개설치
석면함유제거	적절처리
다짐작업	물분사실시
비산먼지감시	일일점검