승강기 개조 안전 점검표

점검항목	점검기준	양호	미흡	부적절	비고
케이블장력조정	승강기운전중장력편차□5% 이내
제동장치점검	제동력감지시간0.5초이내
안전장치작동	과속도시자동정지장치정상작동
가이드레일상태	손상및변형없음
완충장치검사	손상및누유없음
카드어셈블리	정렬불량및손상없음
재료강도확인	치수및형상기준준수
구조건전성점검	용접부및조립부상태양호
전기부품점검	도선절연저항100메가옴이상
드래그크기조정	드래그여유3mm이상5mm이하
운행안정성시험	진동및소음기준이내