석공사 품질 검사 체크리스트

□ 검사대상정보

공사명		검사일자
시공사		감리자
검사위치		검사자

□ 석공사품질검사항목

검사항목	기준값	측정값	합격	부적격	비고
미장벽체평탄도	□3mm
타일붙임견고성	낙하없음
줄눈폭일정성	□2mm
모르타르충전도	90%이상
벽돌색상균일성	색상차이없음
접착력테스트	2MPa이상
수직도검사	□5mm
수평도검사	□3mm
크랙발생여부	균열없음
습도측정	60%이하
방수성능검사	누수없음
모재면정화	청소완료
기계적강도검사	기준만족