화재 경보기기 유지보수 점검표

점검항목	점검내용	정상	이상	점검일자	점검자명	비고
화재감지기감지기능	감지기응답시간0.5초이내
경보음량	기준85dB이상점검
전원공급	배터리전압정상유무
케이블연결	배선접촉상태점검
중계기동작	신호수신전달기능
관로상태	손상및결로상태점검
접지저항	100□이하유지확인
배선절연	절연저항0.5M□이상
음성지시장치	발성기능및명확성
제어판표시	LED표시정상작동
차단기설정	차단기트립설정확인