건설 현장 설비 방진 점검표

점검항목	점검내용	기준값	측정값	적합여부	개선방안
기초부방진패드상태	손상,균열,변형확인	설계도면기준		□	즉시교체필요
앵커볼트설치상태	풀림,부식,이완여부	설치도면기준		□	볼트재조임
방진고무스프링압축률	압축량측정	10~15mm	12mm	□	적절한상태유지
진동감지기설치여부	센서부착확인	설계위치		□	위치확인및재설치
배관고정클립상태	클립체결,마모상태	설명도기준		□	클립교체필요
연결부위신축조인트	간격균일성확인	5~10mm	7mm	□	조정불필요
소음진동레벨측정	데시벨측정	70dB이하	68dB	□	기준이내
방진시스템재료강도	육안검사,탄성검사	설계기준		□	정상유지
장비접지상태	접지선결선확인	설치도면		□	접지재점검
댐핑구성요소점검	오일누설,효능검증	정상상태		□	오일교환필요
설비주변환경확인	청결도,이물질제거	청결상태		□	청소진행완료
보호덮개밀폐상태	덮개손상,유격확인	밀폐상태		□	덮개재설치