거울 설치 점검표

□ 시공 전 준비사항

점검항목	상태	적합	부적합	비고
벽면상태점검
기초수평확인
안전보호구배치
작업장온습도관리

□ 거울설치시공점검

점검항목	상태	적합	부적합	비고
거울크기정확성확인
거울면청결도점검
접착제도포상태확인
접착력강도점검
거울평탄도측정
우측상단모서리정합
좌측하단모서리정합
테두리실링상태확인
거울표면스크래치검사
거울가장자리손상여부
모양및크기정확성
최종외관품질검증