용접 환경 조건 점검표

□ 환경점검항목

점검항목	상태	판정	비고
통풍 : 양호
채광 : 충분
바닥상태 : 건조
소음레벨 : 85dB 이하
분진농도 : 허용기준 이내
불꽃비 차단막 : 설치
환기장치 : 정상작동
전기설비 : 안전확인
작업복 : 난연성
안전장비 : 완비
위험물보관 : 안전거리

□ 작업환경기준

-온습도 : 온도 15~35□, 습도 40~70% 범위

-통풍 : 충분한 환기로 유해가스 제거

-조명 : 200럭스 이상의 충분한 조도