계단 방음 시공 체크리스트

점검항목	점검기준	합격	부적격	점검자	비고
계단밑면단열시공	단열재85mm이상
하부흡음재설치	밀도30kg/m□
측벽방음보강	석고보드2겹
계단콘크리트타설	강도검증완료
계단표면마감	흡음성우수자재
실링처리	모든틈새완전밀폐
방음도어설치	음향성능D급이상
도어틈새조절	상하좌우균등
통기구방음처리	방음통기구장착
배관설치	방음재감싸기완료
음향측정	차음성능기준충족
최종검수확인	설계도면일치확인