건설 현장 폭발물 점검표

폭발물종류	보관위치	수량	만료일자	상태점검	안전거리	용기상태	비고
TNT 다이너마이트	A동건물지하	50박스	2025.12.31	양호	50m	밀폐
블래스팅화약	B동저장소	30박스	2026.06.15	정상	100m	밀폐
도화선	C동관리실	200개	2025.08.20	우수	30m	건전
기폭장치	D동보안실	25개	2026.03.10	정상	50m	밀폐
신관통화약	E동저장소	15박스	2026.01.25	양호	75m	밀폐
뇌관	F동관리소	100개	2025.11.30	정상	40m	건전
발파용화약	G동창고	60박스	2025.09.14	우수	60m	밀폐
신호탄	H동저장실	40개	2026.02.08	정상	45m	건전
전기뇌관	I동보관함	35개	2026.04.30	양호	55m	밀폐
도화선릴	J동관리소	25개	2025.10.22	정상	35m	건전
비전기뇌관	K동저장소	80개	2026.07.15	우수	70m	밀폐
점화제	L동관리실	20박스	2025.12.10	양호	50m	밀폐