건설 공사 진동 안전 점검표

점검항목	측정기기	측정위치	진동값(mm/s)	기준값	적합여부	비고
기초부진동	가속도계	북측기초	2.5	7.1mm/s	적합
벽체진동	가속도계	동측벽체	3.2	7.1mm/s	적합
상부구조진동	가속도계	3층기둥	2.1	7.1mm/s	적합
저층부진동	속도센서	1층바닥	1.8	7.1mm/s	적합
수평방향진동	가속도계	중앙기둥	2.9	7.1mm/s	적합
수직방향진동	가속도계	슬래브중앙	1.5	7.1mm/s	적합
근처건축물진동	속도센서	인접건물	3.6	7.1mm/s	적합
지반진동	가속도계	지표면	4.1	7.1mm/s	적합
장비가동진동	가속도계	장비근처	2.7	7.1mm/s	적합
교통하중진동	속도센서	도로인접	3.3	7.1mm/s	적합
충격진동	가속도계	항타지역	5.2	7.1mm/s	적합
공명주파수측정	FFT분석기	구조물전체	4.8	7.1mm/s	적합
계측데이터검증	데이터로거	중앙관측소	2.4	7.1mm/s	적합
정밀진동분석	진동분석기	주요구간	3.0	7.1mm/s	적합
누적진동량관리	적산기	기준점	18.5	25.0mm/s	적합