승강기 케이블 품질 검사 체크리스트

검사항목	검사기준	검사결과	상태	비고	검사자명	검사일
케이블외관	손상,변형없음
케이블직경	공칭치□3%
케이블강도	최소장력만족
케이블꼬임	균일,풀림없음
표면수화물	없음
가닥절손	기준이하
케이블늘음	허용범위내
마모도	30%이하
접속부상태	손상,변형없음
윤활상태	적정윤활유지
부식흔적	육안검사합격