펌프 설치 공정 점검표

점검항목	점검내용	기준값	측정값	합격	부적격	비고
펌프기초설치	기초 수평도 확인	□3mm
볼트체결	기초볼트 조임 상태	규정토크
배관연결	입출수 배관 연결 상태	균일한 높이
씰링작업	플랜지 씰링 상태	균일한 압착
임펠러설치	임펠러 회전 상태	자유로운 회전
정렬도점검	펌프와 모터 축 정렬도	□0.05mm
진동확인	펌프 진동 수준 측정	기준이하
소음측정	펌프 가동음 측정	85dB이하
압력테스트	배관 시스템 압력 시험	설계압력
누수검사	배관 및 연결부 누수 여부	누수없음
냉각수순환	냉각수 순환 상태 확인	정상순환
안전장치설치	과부하 보호 장치 설치	정상설치