창호 유리 철제 프레임 작업 점검표

□ 작업준비

점검항목	확인	부적합	비고
자재수량확인
장비정상작동확인
안전용품준비
작업장정리정돈
근로자안전교육
기상상태확인
측정도구정확도검사
안전펜스설치

□ 설치작업

점검항목	확인	부적합	비고
프레임수평수직확인
고정점충분성검사
용접부품질검사
유리절단정확도확인
유리설치안정성확인
밀봉재시공
개폐시험
방수성능확인
철제표면오염제거

□ 시공후점검

점검항목	확인	부적합	비고
전체외관검사
누수테스트
기밀성능검사
표면마감도확인
청소및정리
안전장치확인
도면검증
시공완료확인