비계 작업 후 안전 점검 체크리스트

점검항목	점검내용	결과	담당자	비고
기초 및 앙카 점검	지반 침하 및 움직임 여부
주요 부재 상태 확인	빔, 기둥 균열 및 손상 여부
연결부 안전성 검사	볼트 및 용접부 결함 점검
수평 및 수직도 확인	구조물 기울어짐 정도 점검
보호 시설 완성도 점검	난간 및 발판 설치 상태
하중 분산 상태 검증	적재 하중 균등 분포 여부
용접 품질 검사	용접부 밀착 상태 및 비드 확인
부식 방지 상태 점검	도장 탈락 및 녹 발생 여부
접합부 이완 여부 확인	핀 및 클립 체결 상태 점검
안전 표지판 부착 확인	주의 및 금지 표지 설치 상태
청결 상태 및 이물질 제거	파편 및 낙하물 위험 제거
최종 안전 확인 서명	점검완료 및 안전성 인정