건설 현장 수압 조절 점검표

점검항목	기준값	현재값	OK/NG	조정내용	점검자	비고
주배관입구수압	0.3~0.5MPa	0.42MPa	OK	정상범위내	김OO
1층배수관수압	0.2~0.4MPa	0.38MPa	OK	정상범위내	이OO
2층배수관수압	0.2~0.4MPa	0.35MPa	OK	정상범위내	박OO
3층배수관수압	0.2~0.4MPa	0.32MPa	OK	정상범위내	최OO
급수배관누수점검	0	0	OK	누수없음	정OO
위생기구물누수	0	0	OK	누수없음	강OO
감압밸브기능	정상	정상	OK	작동정상	윤OO
역지밸브기능	정상	정상	OK	작동정상	성OO
필터교체상태	깨끗함	깨끗함	OK	교체불필요	전OO
수압계측정확도	오차□0.02	오차0.01	OK	교정필요없음	조OO
배수드레인밸브	정상	정상	OK	작동정상	하OO
펌프운영압력	0.15~0.25MPa	0.20MPa	OK	정상범위내	신OO