타일 재료 품질 검수 체크리스트

검수항목	기준값	실측값	합격여부	검수담당자	검수일시	비고
타일색상균일성	균일함
타일표면상태	매끄러움
타일크기오차	□2mm이내
타일각도정확성	90도정밀
타일두께균등성	□1mm이내
포장상태검사	손상없음
습기함유율	5%이하
결함도판정	없음
방사능안전성	합격
미끄럼저항성	0.4이상
화학저항성	LA등급