벽지 부착 작업 전 점검 체크리스트

점검항목	기준값	점검결과	개선필요	담당자	비고
벽면청소완료	먼지없음
벽면습도점검	70%이하
벽면평탄도	2mm이내
기초처리제도포	고르게포함
벽지규격확인	치수일치
풀상태점검	적절한농도
도구준비상태	청결함
안전장구착용	완전착용
작업환경온도	15~25도
통풍환기상태	적절함
이전작업완료확인	완전완료