조적 구조 안정성 점검 체크리스트

□ 점검 항목

점검항목	양호	미흡	불량	비고
모르타르상태확인
축조면수평도평가
벽체변형측정
풍화손상정도평가
점철부상태점검
구조재손상확인
내력벽두께측정
벽면붓부상태확인
기초침하흔적검사
습기침투방지시공상태

□ 점검 결과 종합 평가

-구조안정성평가 : 정상적인상태

-권장사항 : 정기점검유지

-후속조치 : 6개월정기점검예정