건설현장천장시공점검표

□ 천장구조점검

점검항목	양호	보통	부적절	비고
방음재적용여부
철근콘크리트보강
거푸집제거완성
천장높이확인
불규칙면처리
습기제거완료
먼지제거상태
균열확인검사
표면평탄도측정
기울기각도확인
누수흔적검사
이물질제거

□ 마감공사점검

점검항목	양호	보통	부적절	비고
석고보드설치
조인트재충전
패널연결상태
열음현상검사
곡선부시공
천장틀고정도
페인트도장상태
조명기구설치
환기구설치
스프링클러설치
배관배선현황
색상균일성검사
광택도측정