단열 공사 품질 검사 점검표

검사항목	기준값	검사결과	합격	부적격	비고
단열재두께	150mm이상
단열재설치면밀도	공극없음
다우존재접속	기준적합
방수재시공	균일시공
방수테이프시공	완전접착
통기성충전재	규격적합
외부마감재부착	견고부착
환기구설치	규격설치
개구부단열처리	틈새없음
열화상카메라검사	온도편차3도이내

검사자정보

검사자명	검사날짜	검사회사	서명