전기시설전력품질점검표

점검항목	기준값	측정값	판정	일시	점검자	비고
전압고조	254V
전압저하	207V
고조파왜곡	5%
불평형도	2%
주파수편차	50□0.2Hz
순간전압저하	10ms
과전류	정격전류
절연저항	1M□이상
접지저항	100□이하
누설전류	30mA
전력인수	0.95이상