방수공사 점검 체크리스트

점검항목명	상태확인	결과값	비고
바탕면 건조상태 확인	양호	O	함수율 8% 이하 확인
바탕면 이물질 제거 여부	완료	O	레이턴스 및 먼지 제거
균열 보수 처리 상태	양호	O	V-Cutting 후 충진
코너 부위 보강재 설치	설치됨	O	모서리 라운딩 처리
프라이머 도포 균일성	균일함	O	누락 부위 없음
방수재 도포 두께 준수	적정	O	설계 두께 확인
도포 면의 기포 발생 여부	없음	O	표면 평탄성 양호
재료의 유효기간 확인	확인완료	O	제조일자 대조
배수구 주변 마감 상태	양호	O	배수 흐름 원활
양생 기간 확보 여부	확보됨	O	외부 출입 통제
보호층 시공 적정성	양호	O	파손 방지 조치