건축 단열 시공 점검표

점검 항목명	상태 확인	확인 결과	비고
단열재 두께 규격 준수 여부	적합	OK	설계도면 기준 100mm 확인
단열재 밀착 시공 상태	양호	OK	틈새 발생 없음
접착제 도포 범위 적정성	적정	OK	단열재 전면 도포 확인
단열재 간 이음매 밀봉	완료	OK	우레탄 폼 충진 완료
열교 현상 방지 조치	이행	OK	코너 부위 보강재 설치
습기 차단 방습층 설치	설치	OK	방습 필름 연속성 확보
단열재 파손 및 변형 여부	무결함	OK	운반 및 적재 상태 양호
벽체 수직도 및 평탄성	양호	OK	단열재 부착면 평탄 확인
창호 주위 기밀 시공	완료	OK	창틀 사이 틈새 차단
재료 성적서 일치 여부	일치	OK	KS 인증 제품 확인
현장 보관 및 관리 상태	양호	OK	직사광선 차단 보관
시공 후 표면 보호 상태	양호	OK	후속 공정 보호 조치