석공사 습식 공정 체크리스트

점검항목명	점검결과	비고
바탕면 청소상태 및 평탄도 확인	양호	이물질 제거 완료
석재 규격 및 두께 일치 여부	확인
접착제 배합비 준수 여부	적정
줄눈 간격의 일정함 유지	양호
석재 표면 균열 및 파손 유무	이상없음
모서리 가공 상태 정밀도	확인
시공 부위 수직/수평 정밀도	양호
충진재 밀실 충전 상태	확인
석재 색상 및 무늬 연속성	양호
접착제 양생 시간 확보 여부	확인
주변 보호 조치 및 청결 상태	양호
시공 후 줄눈 코킹 상태	확인