석공사 품질 점검표

점검항목명	상태확인	기준부합여부	조치사항	비고
석재 규격 및 치수 일치 여부	적합	O	도면 규격 준수 확인	특이사항 없음
석재 표면 결함 및 균열 유무	양호	O	육안 검사 완료
석재 색상 및 무늬 균일성	적합	O	샘플 대비 확인
바탕면 평탄도 및 청결 상태	양호	O	이물질 제거 완료
접착제 및 모르타르 배합비	적합	O	설계 배합 준수
석재 설치 간격 및 줄눈 폭	양호	O	줄눈 간격 유지 확인
앵커 및 고정 철물 설치 상태	적합	O	부식 방지 처리 확인
수직 및 수평 정밀도 유지	양호	O	레벨기 측정 완료
줄눈재 충진 및 표면 마감	적합	O	틈새 밀실 충진 확인
석재 보호를 위한 보양 상태	양호	O	보호재 설치 완료
시공 후 주변 정리 정돈	적합	O	폐기물 수거 완료
석재 모서리 파손 여부	양호	O	모서리 보호 확인