인테리어 현장 실측 체크리스트

실측 항목	점검 내용	측정값/상태	비고
천장 높이	거실 중앙부 기준	2,450mm	우물천장 포함
벽면 수직도	수직/수평 상태 확인	양호
바닥 평탄도	바닥면 단차 확인	미세 단차 있음
콘센트 위치	가구 배치 고려	주방 4개소
스위치 높이	표준 높이 준수 여부	1,200mm
창호 규격	창틀 내경 측정	1,500x1,200
문틀 폭	도어 프레임 너비	900mm
배수구 위치	욕실/주방 배수구	중앙 위치
보일러 용량	설비 사양 확인	25,000kcal
벽지 상태	기존 벽면 오염도	양호함
조명 배선	전기 회로 구성	분리형