건설장비 안전점검 체크리스트

점검항목명	상태양호	점검불량	조치사항	비고
유압실린더 작동 상태	O		누유 없음 확인
브레이크 제동 성능			정상 작동함
타이어 공기압 상태			적정 압력 유지
경고등 및 계기판 작동			경고등 점등 정상
후방 카메라 시야 확보			렌즈 오염 없음
조명 및 작업등 밝기			야간 작업 가능
엔진 오일 잔량 확인			레벨 게이지 정상
배터리 단자 체결 상태			부식 없음 확인
비상 정지 장치 작동			즉각 작동 확인
소화기 비치 여부			압력계 정상 범위