세륜기 운영 점검표

점검항목	상태확인	결과값	비고
세륜기 급수 상태(정상)	양호	정상
고압 노즐 분사력(양호)	정상	이상없음
탈수조 침전물(적정)	양호	청결
배수 펌프 작동(정상)	양호	정상
구동 모터 소음(없음)	정상	이상없음
컨베이어 벨트(정상)	양호	정상
전기 배선 상태(양호)	정상	이상없음
방수 커버 상태(양호)	정상	이상없음
제어반 스위치(정상)	양호	정상
오물 제거 장치(정상)	양호	정상
주변 정리 상태(양호)	정상	청결함