석재시공 점검 체크리스트

점검항목명	점검기준내용	결과확인	비고
자재 규격 확인	설계 도면과 석재 치수 일치 여부	합격	오차범위 □2mm 이내
표면 결함 검사	석재 표면의 균열 및 파손 유무	이상없음
색상 균일성	동일 로트 내 색상 차이 발생 여부	양호
바탕면 평탄도	시공 전 바탕면의 수직/수평 상태	정상
앙카 고정 상태	하중 지지를 위한 앙카 설치 간격	확인완료
접착제 도포량	석재 배면 모르타르 충진 상태	충분함
줄눈(메지) 간격	줄눈 간격의 일정함 및 수직도	정상
줄눈 충진 상태	줄눈재 탈락 및 빈 공간 유무	양호
수직도 유지 상태	벽면 설치 시 수직 기준 준수 여부	합격
이물질 제거	시공 후 석재 표면 오염물 제거	완료
코팅/방수 처리	표면 발수제 도포 균일성 확인	확인됨