비계 점검 체크리스트

점검 항목명	상태 양호	상태 불량	조치 필요	비고 사항
벽이음재 설치상태				수직/수평 고정 확인
비계 기둥 침하여부				지반 다짐 상태 확인
작업발판 고정상태				발판 흔들림 방지 확인
안전난간 설치여부				상부 및 중간 난간대
벽이음 간격 준수				설계 도면 준수 여부
교차가새 연결상태				결속 상태 확인
밑둥잡이 설치여부				하부 구조물 안정성
발판 틈새 여부				2cm 이하 유지 여부
작업통로 확보상태				통로 장애물 유무
구조물 변형 여부				부재 휨 및 손상 확인
연결부 볼트 체결				풀림 방지 확인