펜스자재 품질 점검표

점검항목	합격기준	측정값	판정	점검일자	점검자	비고
용접부강도	100MPa이상	105MPa	O	2024-02-11	김철수	기준충족
도장두께	80~120□m	95□m	O	2024-02-11	이영희	정상
표면거칠기	최대3.2□m	2.8□m	O	2024-02-11	박민준	양호
금속재질성분	규격준수	Fe-98.5%	O	2024-02-11	최수진	통과
치수정확도	□2mm	□1.5mm	O	2024-02-11	장준호	규격내
부식저항성	500시간이상	520시간	O	2024-02-11	권영수	기준충족
외형검사	흠집없음	양호	O	2024-02-11	송지영	합격
용접이음부확인	완전융합	확인됨	O	2024-02-11	한병찬	정상
방청도료상태	균일분포	균일함	O	2024-02-11	임정화	양호
용접흠점검사	허용기준이내	미세흠없음	O	2024-02-11	조상훈	통과
재료강도테스트	250MPa이상	265MPa	O	2024-02-11	신민철	기준충족
최종품질판정	전항목합격	합격	O	2024-02-11	정재훈	양호