배드민턴 라켓 수리 체크리스트

□ 라켓상태점검

점검항목	상태	결과	비고
그립상태	교체필요	□
스트링장력	약함	□
스트링파손	3줄파손	□
스트링교체	필요	□
헤드부분손상	미세크랙	□
핸들부분상태	정상	□
색상변형	없음	□
무게측정	정상범위	□
밸런스확인	우수	□
거트성능확인	중간	□
전체조율	완료	□

□ 수리작업내역

-스트링교체 : 16게이지나일론

-그립감싸기 : 1회

-프레임미세크랙보강 : 에폭시접착

-장력조정 : 27파운드로설정

-최종검사 : 완료