필터 품질 검수 점검표

검수항목	검수기준	OK	NG	비고
외관검사	손상,변형없음
색상검수	표준색상일치
압력강도	규격범위내
유출테스트	누출없음
여과율검사	99.5%이상
연결부검수	나선산산완정합
중량검사	표준중량□5%
포장상태	포장손상없음
라벨인쇄	명확하고선명
기능테스트	정상작동확인
규격공차	표준공차범위