방음시설소음수준점검표

□ 점검기본정보

점검날짜	점검장소	점검담당자	연락처
2026-01-22	A동방음시설	김철수	010-1234-5678

□ 소음측정결과

측정항목	측정위치	측정값(dB)	기준값(dB)	적합	부적합	비고
기계음	기계실	58.2	75	□
저주파음	거실	45.3	50	□
진동음	침실	52.1	55	□
시설소음	방음실	38.5	45	□
배경소음	제어실	41.8	50	□
환기음	환기구	55.6	60	□
충격음	층간	48.9	55	□
유지음	유지보수실	51.2	65	□
통풍음	덕트	46.5	55	□
구조음	구조체	39.7	50	□
실내소음	실내	43.4	50	□

□ 점검결론

-방음시설은기준값이상을만족합니다.

-모든측정항목이기준치범위내입니다.

-정기점검결과이상없음을확인하였습니다.