실내 공기질 체크리스트

점검항목	온도	습도	미세먼지	이산화탄소	포름알데히드	상태	비고
입구	22□C	45%	□	□	□	정상
복도	21□C	48%	□	□	□	정상
사무실	23□C	50%	□	□	□	정상
회의실	22□C	46%	□	□	□	정상
화장실	20□C	55%	□	□	□	정상
카페테리아	24□C	52%	□	□	□	정상
휴게실	22□C	49%	□	□	□	정상
저장실	21□C	47%	□	□	□	정상
전산실	20□C	45%	□	□	□	정상
전기실	19□C	43%	□	□	□	정상
로비	23□C	51%	□	□	□	정상
계단실	21□C	44%	□	□	□	정상