조명회로 안전 점검 체크리스트

점검항목	점검내용	정상	이상	미실시	비고
배선피복상태	절연층손상,벗겨짐없음
단자연결상태	접선부분느슨함없음
회로차단기동작	과부하및단락시정상동작
조명기구고정	천장벽면고정장치견고성
배선관경로	이물질막힘손상확인
접지저항측정	접지저항값600□이하
누전차단기테스트	테스트버튼누르면차단
배선용차단기	적정용량300mA이하
조명스위치상태	동작감도정상여부
습도환경확인	습도60%이하건조상태
비상조명기능	정전시자동점등여부
배선공간정리	정리정돈상태좋음