창호방음효과측정점검표

점검항목	측정방법	기준값	측정결과	판정	비고
창호기밀성	가압법	5.0	4.8	적
음향성능레벨	음향측정기	60dB	62dB	적
방음재료부착상태	육안검사	정상	정상	적
틈새공기누설	연기감지	없음	없음	적
창호접합면점검	육안점검	밀착	밀착	적
방음패킹상태	촉각검사	양호	양호	적
저음역대음감차단	음향분석	15dB	16dB	적
중음역대음감차단	음향분석	25dB	26dB	적
고음역대음감차단	음향분석	30dB	31dB	적
창호내부습기결로	육안검사	없음	없음	적
외부우수침투방지	분무시험	침투없음	침투없음	적