플로어링 시공 전문 점검표

점검항목	기준값	시공품질	안전성	마감도	검수상태	비고
바닥재료검수	KS인증
기초바탕면준비	정평도□3mm
습도관리	60%이하
언더레이어시공	밀착도95%
타일붙임작업	접착률90%
그라우팅처리	충전도100%
높이차이검사	2mm이내
방수처리확인	완벽밀폐
먼지제거및청소	먼지없음
경계부마감처리	틈새1mm
마감재광택도	균일한광택