식물 재배를 위한 토양 상태 점검표

점검항목	기준값	측정값	판정	개선방법	비고
pH농도	6.0-7.0	6.5	적정	필요시우회로조정
유기물함량	3-5%	4.2%	적정	퇴비추가
질소함량	100-150mg/kg	125mg/kg	적정	유지
인산함량	80-120mg/kg	95mg/kg	적정	유지
칼륨함량	120-180mg/kg	150mg/kg	적정	유지
토양경도	0.8-1.2kg/cm□	1.0kg/cm□	적정	경운필요시시행
수분함량	20-30%	25%	적정	드립관수
염분농도	0.3이하	0.2	적정	유지
보수력	40-50%	45%	적정	유기물혼합
공극률	45-55%	50%	적정	통기성개선
고토함량	150-200mg/kg	175mg/kg	적정	유지
미생물활성	높음	활발	적정	퇴비시용